|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на видове работа** | **Мярка** | **Коли- чества** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | м2 | 980 |
| 2 | Дюбелиране на облицовъчен камък ( плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м2 | м2 | 750 |
| 3 | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м² | м2 | 36 |
| 4 | Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 8 бр./м² | м2 | 786 |
| 5 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по хоризонт ширина 0,35 | м2 | 16,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по вертикал ширина 0,50 | м2 | 8,2 |
| 7 | Окантване (обръщане ) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м | 385 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 811 |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS и минерална вата | л.м | 385 |
| 10 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикала | л.м | 409 |
| 11 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали | л.м | 134 |
| 12 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | м2 | 811 |  |
| 13 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м | 385 |
| 14 | Направа вароциментова мазилка по борд и таван на входна козирка | м2 | 7 |
| 15 | Доставка и полагане на газопламъчна хидроизолация на два пласта ( един с посипка) на входна козирка, включително грунд | м2 | 5 |
| 16 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив | бр. | 6 |
| 17 | Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани | м2 | 24 |
| 18 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, включително скоби и дюбели | л.м | 144 |
| 19 | Изкоп за връзка водосточка с хоризонталната канализация , подмяна чугунена тръба - 6бр. | м³ | 6 |
| 20 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък | л.м | 61 |
| 21 | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 265/30 | бр. | 44 |
| 22 | Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30 | бр. | 60 |
| 23 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 2 |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА ЮГ – 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | м2 | 1105 |
| 2 | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | м2 | 820 |
| 3 | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | м2 | 22 |
| 4 | Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони бр./м² | м2 | 842 |
| 5 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², съгл. приложена схема | м2 | 30 |
| 6 | Окантване (обръщане ) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м. | 542 |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 846 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS | л.м. | 542 |
| 9 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | л.м. | 331 |
| 10 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1,2 и 5 етаж и по фасада | л.м. | 164 |
| 11 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | м2 | 846 |
| 12 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м. | 542 |
| 13 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък | л.м. | 57 |
| 14 | Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0,6 мм за шапки и дъно фасадни рамки | л.м. | 83 |
| 15 | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 220/30 | бр. | 56 |
| 16 | Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30 | бр. | 48 |
| 17 | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100mm, Н=500mm, демонтаж на стара дървена дограма, обръщане страници, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка и фугиране | бр. | 26 |
| 18 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 5 |