| **№ по ред** | | **Наименование на видове работа** | | **Мярка** | **Коли- чества** | **Ед. цена** | **Ст-ст** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **ФАСАДНА СТЕНА ИЗТОК – Главен вход - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** | | | | | |
| 1 | | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | | м2 | 1105,00 |  |  |
| 2 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | | м2 | 820,00 |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |  |  |
| 3 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 84,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони | | м2 | 842,00 |  |  |
| 5 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² | | м2 | 30,00 |  |  |
| 6 | | Окантване (обръщане ) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м. | 542,00 |  |  |
| 7 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 846,00 |  |  |
| 8 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS | | л.м. | 542,00 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | | л.м. | 331,00 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1-ви, 2-ри и 5-ти етаж и по фасада | | л.м. | 164,00 |  |  |
| 11 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | м2 | 846,00 |  |  |
| 12 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | л.м. | 542,00 |  |  |
| 13 | | Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0,6 мм за шапки и дъно фасадни рамки | | л.м. | 83,00 |  |  |
| 14 | | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 220/35 | | бр. | 56 |  |  |
| 15 | | Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30 | | бр. | 64 |  |  |
| 16 | | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100мм, Н=500мм, демонтаж на стара дървена дограма, обръщане страници, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка и фугиране | | бр. | 12 |  |  |
| 17 | | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | | м³ | 5,00 |  |  |
|  | | **ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** | |  |  |  |  |
| 1 | | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | | м2 | 290,00 |  |  |
| 2 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м2 | | м2 | 167,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м² | | м2 | 12,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22 | | м2 | 157,00 |  |  |
| 5 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по хоризонт ширина 0,35 | | м2 | 6,00 |  |  |
| 6 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по вертикал ширина 0,50 | | м2 | 4,00 |  |  |
| 7 | | Обкантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м | 51,00 |  |  |
| 8 | | Обкантване (обръщане) външна страна на колонада с XPS – 4см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м | 22,00 |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 167,00 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS и минерална вата | | л.м | 73,00 |  |  |
| 11 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | | л.м | 76,00 |  |  |
| 12 | | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1-ви и 5-ти етаж | | л.м | 35,00 |  |  |
| 13 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада (стара и нова), включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | м2 | 255,00 |  |  |
| 14 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | л.м | 110,00 |  |  |
| 15 | | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 210/35 | | бр. | 6 |  |  |
| 16 | | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | | м³ | 3,00 |  |  |
|  |  | | **ФАСАДНА СТЕНА ЮГ – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** | | | | | |  |  |
| 1 | | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | | м2 | 290,00 |  |  |
| 2 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м2 | | м2 | 262,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м² | | м2 | 18,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22 | | м2 | 234,00 |  |  |
| 5 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по хоризонт ширина 0,35 | | м2 | 7,00 |  |  |
| 6 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по вертикал ширина 0,50 | | м2 | 6,00 |  |  |
| 7 | | Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м | 75,00 |  |  |
| 8 | | Обкантване (обръщане) външна страна на колонада с XPS – 4см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 15,00 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 262,00 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS и минерална вата | | л.м | 75,00 |  |  |
| 11 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | | л.м | 139,00 |  |  |
| 12 | | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1-ви и 5-ти етаж | | л.м | 36,00 |  |  |
| 13 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | м2 | 262,00 |  |  |
| 14 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | л.м | 110,00 |  |  |
| 15 | | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 210/35 | | бр. | 10 |  |  |
| 16 | | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | | м³ | 3,00 |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |  |  |
|  |  | | **ФАСАДНА СТЕНА ЗАПАД- Заден вход – 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла** | | | | | |
| **I. Обща част - фасада** | | | |  |  |  |  |
| 1 | | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | | м2 | 916,00 |  |  |
| 2 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | м2 | 811,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | | л.м. | 385,00 |  |  |
| 4 | | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив | | бр. | 6 |  |  |
| 5 | | Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани | | м2 | 24 |  |  |
| 6 | | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, включително скоби и дюбели | | л.м | 144 |  |  |
| 7 | | Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 260/35 | | бр. | 39 |  |  |
| 8 | | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=2650mm, Н=1650mm, с двуосно отваряне на средно крило, вертикални делители | | бр. | 7 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=2000mm, Н=1400mm, с двуосно отваряне на средно крило, вертикални делители | | бр. | 1 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1800mm, Н=1400mm, с двуосно отваряне на средно крило, вертикални делители | | бр. | 1 |  |  |
| 11 | | Демонтаж на стара дървена дограма, обръщане на PVC дограма с ГК, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка от вътре (фугиране с акрилен силикон) и подмазване с циментово лепило от вън. Отлепване на транспортни ленти. | | бр. | 23 |  |  |
| 12 | | Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100mm, Н=500mm в сутерен с демонтаж решетки | | бр. | 14 |  |  |
| 13 | | Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30 | | бр. | 40 |  |  |
| **II. Крило северно от стълбищна клетка** | | | |  |  |  |  |
| 1 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | | м2 | 209,00 |  |  |
| 2 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 26,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 210,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² | | м2 | 8,00 |  |  |
| 5 | | Окантване (обръщане ) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м. | 87,00 |  |  |
| 6 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 210,00 |  |  |
| 7 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS | | л.м. | 87,00 |  |  |
| 8 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | | л.м. | 120,00 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1-ви, 2-ри и 5-ти етаж и по фасада | | л.м. | 52,00 |  |  |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |  |  |
| **III. Крило южно от стълбищна клетка** | | | |  |  |  |  |
| 1 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | | м2 | 266,00 |  |  |
| 2 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 24,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 251,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² по хоризонт – ширина 0,35см. | | м2 | 8,00 |  |  |
| 5 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² по вертикал – ширина 0,50 см. | | м2 | 7,00 |  |  |
| 6 | | Обкантване (обръщане ) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м. | 116,00 |  |  |
| 7 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 266,00 |  |  |
| 8 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS | | л.м. | 116,00 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа | | л.м. | 120,00 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1-ви и 5-ти етаж и по фасада | | л.м. | 52,00 |  |  |
| **IV. Стълбищна клетка** | | | |  |  |  |  |
| 1 | | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | | м2 | 91,00 |  |  |
| 2 | | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | | м2 | 26,00 |  |  |
| 3 | | Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² външна страна и чело колонада | | м2 | 42,00 |  |  |
| 4 | | Доставка и полагане на EPS – 4см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² вътрешна страна колони и лице фасада | | м2 | 46,00 |  |  |
| 5 | | Доставка и полагане на EPS – 4см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² стреха над 5-ят етаж по цялата дължина на сградата хоризонтално | | м2 | 33,60 |  |  |
| 6 | | Обкантване (обръщане ) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | | л.м. | 29,00 |  |  |
| 7 | | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² по хоризонт – ширина 0,35см., 2,8 м2 | | л.м. | 8,00 |  |  |
| 8 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | | м2 | 124,60 |  |  |
| 9 | | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS | | л.м. | 29,00 |  |  |
| 10 | | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с водооткапващ профил | | л.м. | 5,00 |  |  |