|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на видове работа** | **Мярка** | **Коли- чества** | **Ед.цена** | **Ст-ст** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА № 1 - ЮГ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж прозорци – дограма с каса (2-ри етаж) | бр. | 17 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле  | м2 | 582,40 |  |  |
| 4 | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м2 | м2 | 286,70 |  |  |
| 5 | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м² | м2 | 3,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22 | м2 | 287,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по вертикал ширина 0,50 | м2 | 4,55 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 8 | Окантване (обръщане) прозорци и вход с XPS – 4см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м | 137,00 |  |  |
| 9 | Облицовка въздуховоди с кутия от гипсофазер vidwall – обработка вход и изход към фасада  | м2 | 37,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху гипсофазер vidwall | м2 | 37,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 287,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS и минерална вата | л.м | 130,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали, въздуховоди и прозорци | л.м | 163,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил | л.м | 46,00 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) по полета „А“, „Б“ и „В“ | м2 | 486,82 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м | 130,00 |  |  |
| 17 | Частичен ремонт на покрив покрай воронки | м2 | 6,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация | л.м | 39,00 |  |  |
| 19 | Обръщане прозорци английски двор с XPS (екструдиран полистирен) 4 см | л.м | 66,00 |  |  |
| 20 | Облицовка фасада английски двор с XPS (екструдиран полистирен) 4 см под облицовка цокъл | м2 | 28,00 |  |  |
| 21 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 3,00 |  |  |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА № 2 - ИЗТОК** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж метална стълба Н 11,20 л.м. и Н 5,15 л.м. | л.м | 16,35 |  |  |
| 2 | Изработка и монтаж метална стълба с предпазни полуобръчи, антикорозивно обработена и боядисана | кг | 340,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж прозорци – дървена дограма с каса | бр. | 8 |  |  |
| 4 | Демонтаж витрина стърлищна клетка метална – по детайл | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация |  |  |  |  |
| 6 | Обработка комин – шапка и стени | м2 | 9,66 |  |  |
| 7 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле | м2 | 327,00 |  |  |
| 8 | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | м2 | 281,67 |  |  |
| 9 | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 3см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони - 10 бр./м² върху липсващ врачански камък с d = 3 см | м2 | 3,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на EPS – 6 см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони - 12 бр./м² | м2 | 282,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата с ширина 0,50 клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м² на фасада В | м2 | 6,65 |  |  |
| 12 | Окантване (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м. | 71,60 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 288,65 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS  | л.м. | 71,60 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | л.м. | 100,25 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил | л.м. | 39,80 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | м2 | 288,00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м. | 72,00 |  |  |
| 19 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация | л.м | 41,00 |  |  |
| 20 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 2,00 |  |  |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА № 3 - СЕВЕР** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж прозорци с размери 2550/2650 | бр. | 24 |  |  |
| 2 | Демонтаж прозорци – дървена дограма с касас размери 80/140 | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле  | м2 | 532,00 |  |  |
| 4 | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м2 | м2 | 304,30 |  |  |
| 5 | Доставка и попълване каменна облицовка с EPS дебелина 3 см (експандиран полистирен) дюбелиран с дюбел пирони | м2 | 35,20 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22 | м2 | 304,30 |  |  |
| 7 | Окантване (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м | 529,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 304,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS и минерална вата | л.м | 507,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали | л.м | 527,60 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил | л.м | 72,00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | м2 | 304,30 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м | 529,20 |  |  |
| 14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация | л.м | 45,00 |  |  |
| 15 | Изпълнение шапки от поцинкована ламарина за 11 бр. колони | м2 | 4,00 |  |  |
| 16 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 8,00 |  |  |
|  | **ФАСАДНА СТЕНА № 4 - ЗАПАД** |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле  | м2 | 332,00 |  |  |
| 2 | Преглед и инжектиране на пукнатина в каменната облицовка | л.м. | 6,50 |  |  |
| 3 | Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м2 | м2 | 295,00 |  |  |
| 4 | Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м² | м2 | 2,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони | м2 | 288,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м², по вертикал ширина 0,50 | м2 | 7,00 |  |  |
| 7 | Окантване (обръщане ) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м² | л.м. | 22,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата | м2 | 295,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху ХPS  | л.м. | 22,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали  | л.м. | 53,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил | л.м. | 25,00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | м2 | 295,00 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) | л.м. | 22,00 |  |  |
| 14 | Частичен ремонт на покрив покрай воронки | м2 | 6,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация | л.м. | 25,00 |  |  |
| 16 | Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище | м³ | 3,00 |  |  |